|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinggi Antena (m) | Jarak Transmisi (m) | Jumlah Pesan Dikirim [Dt] | Jumlah Pesan Diterima[Dr] | Packet Loss (%) x 100 |
| Ground | 2,4 | 10 | 10 | 100% |
| 4,8 | 10 | 10 | 100% |
| 7,2 | 10 | 10 | 100% |
| 9,6 | 10 | 10 | 100% |
| 12 | 10 | 10 | 100% |
| 14,4 | 10 | 8 | 80% |
| 16,8 | 10 | 6 | 60% |
| 19,2 | 10 | 4 | 40% |
| 0.3 | 2,4 | 10 | 10 | 100% |
| 4,8 | 10 | 10 | 100% |
| 7,2 | 10 | 10 | 100% |
| 9,6 | 10 | 10 | 100% |
| 12 | 10 | 10 | 100% |
| 14,4 | 10 | 1 | 10% |
| 16,8 | 10 | 2 | 20% |
| 19,2 | 10 | 0 | 0% |
| 1 | 2,4 | 10 | 10 | 100% |
| 4,8 | 10 | 10 | 100% |
| 7,2 | 10 | 10 | 100% |
| 9,6 | 10 | 8 | 80% |
| 12 | 10 | 7 | 70% |
| 14,4 | 10 | 1 | 10% |
| 16,8 | 10 | 4 | 40% |
| 19,2 | 10 | 3 | 30% |

ManytoOne

Reciever

